**Hva betyr forkortelsene?**

S=Manuel start - Kort stamme  
L=Manuel start - Lang stamme  
EFS=Elektrisk start - Rorkult - Kort stamme  
EFL=Elektrisk start - Rorkult - Lang stamme  
EPS=Elektrisk start - Fjernkontroll - Kort stamme  
EPL=Elektrisk start - Fjernkontroll - Lang stamme  
EPUL=Elektrisk start - Fjernkontroll - Ekstra lang stamme  
EFGS=Elektrisk start - Rorkult - Gas assisted tilt - Kort stamme  
EFGL=Elektrisk start - Rorkult - Gas assisted tilt - Lang stamme  
EFTS=Elektrisk start - Rorkult - Power trim/tilt - Kort Stamme  
EFTL=Elektrisk start - Rorkult - Power trim/tilt - Lang Stamme  
EPOS=Elektrisk start - Fjernkontroll - Oljeinj. - Kort stamme  
EPOL=Elektrisk start - Fjernkontroll - Oljeinj. - Lang stamme  
EPTOL=Elektrisk start - Fjernkontroll - Power trim/tilt - Oljeinj. - Lang stamme  
EFTOL=Elektriske start -Rorkult -  Power trim/tilt - Oljeinj.- lang stamme  
EPTS=Elektrisk start - Fjernkontroll - Power trim/tilt - Kort stamme  
EPTL=Elektrisk start - Fjernkontroll - Power trim/tilt - Lang stamme  
LRTU = Elektrisk start - Fjernkontroll - Power trim/tilt - Lang stamme  
XU = Elektrisk start - Fjernkontroll - Power trim/tilt - Ekstra lang stamme  
  
  
T = Power trim/tilt f.o.m MFS 25.  
T = Power tilt f.o.m MFS 8 - 20   
  
Vi tar forbehold om endringer og feil.