**Hva betyr forkortelsene?**

S=Manuel start - Kort stamme
L=Manuel start - Lang stamme
EFS=Elektrisk start - Rorkult - Kort stamme
EFL=Elektrisk start - Rorkult - Lang stamme
EPS=Elektrisk start - Fjernkontroll - Kort stamme
EPL=Elektrisk start - Fjernkontroll - Lang stamme
EPUL=Elektrisk start - Fjernkontroll - Ekstra lang stamme
EFGS=Elektrisk start - Rorkult - Gas assisted tilt - Kort stamme
EFGL=Elektrisk start - Rorkult - Gas assisted tilt - Lang stamme
EFTS=Elektrisk start - Rorkult - Power trim/tilt - Kort Stamme
EFTL=Elektrisk start - Rorkult - Power trim/tilt - Lang Stamme
EPOS=Elektrisk start - Fjernkontroll - Oljeinj. - Kort stamme
EPOL=Elektrisk start - Fjernkontroll - Oljeinj. - Lang stamme
EPTOL=Elektrisk start - Fjernkontroll - Power trim/tilt - Oljeinj. - Lang stamme
EFTOL=Elektriske start -Rorkult -  Power trim/tilt - Oljeinj.- lang stamme
EPTS=Elektrisk start - Fjernkontroll - Power trim/tilt - Kort stamme
EPTL=Elektrisk start - Fjernkontroll - Power trim/tilt - Lang stamme
LRTU = Elektrisk start - Fjernkontroll - Power trim/tilt - Lang stamme
XU = Elektrisk start - Fjernkontroll - Power trim/tilt - Ekstra lang stamme

T = Power trim/tilt f.o.m MFS 25.
T = Power tilt f.o.m MFS 8 - 20

Vi tar forbehold om endringer og feil.